- 제61회 통영한산대첩축제 -

개막식 등 문화예술공연을 위한 특설무대 설치ㆍ운영용역

과업지시서

2022. 7.

(재)통영한산대첩문화재단

[문화사업팀]

- 제61회 통영한산대첩축제의 성공적인 개최를 위한 -

특설무대 설치 및 운영 과업지시서

Ⅰ		과업 개요

1. 과업명 : 제61회 통영한산대첩축제 특설무대 설치 및 운영 용역

2. 축제 개요

□ 축 제 명 : 제61회 통영한산대첩축제

□ 주    제 : 장군의 눈물

□ 기    간 : 2022. 8. 6.(토) ~ 2022. 8. 14.(일)

□ 장    소 : 통영시 일원

□ 주최/주관 : 통영시/(재)통영한산대첩문화재단

□ 후    원 : 문화체육관광부, 경상남도, 한국관광공사

3. 과업기간 : 계약일로부터  ~ 2022. 8. 19.[금) 까지

4. 장     소 : 통영 삼도수군통제영(사적) 일원

5. 과 업 비 : 금68,0000천원(금육천팔백만원, 부가세 포함)

6. 주요내용

□ 제61회 통영한산대첩축제 특설무대 설치ㆍ운영

□ 조명, 음향, 특수효과 장비 등 설치ㆍ운영

□ 제61회 통영한산대첩축제 개막공연, 문화예술공연 등 주요 행사 진행

□ 개막공연 및 주요행사 후 무대 이동설치 등

Ⅱ		세부 내용

1. 과업 주요내용

□ 제61회 통영한산대첩축제 특설무대 설치 및 운영, 진행 등

날 짜	시 간	행 사 명	장 소
8. 6.(토)	20:00	제61회 통영한산대첩축제 특별기획공연 ‘아들의 바다 : 눈물의 난중일기’ 및 축하 불꽃놀이	통영 세병관
8. 7.(일)	20:00	통영 거북선 음악회	통영 세병관
8. 8.(월)		휴 식 일
8. 9.(화)	19:30	삼도수군‘군점’	통영 세병관
	20:00	조선수군 무예극 ‘방비’공연	통영 세병관
8. 10.(수)	19:30	국가무형문화재 남해안별신굿 공연	통영 세병관
8. 11.(목)	19:30	자매도시 과천시 예술단 초청공연	통영 세병관
	20:30	꿈틀꿈틀청소년뮤지컬 ‘학의 날개’ 공연	통영 세병관
8. 12.(금)	20:00	제61회 통영한산대첩축제 축하공연 ‘통제영의 밤’	통영 세병관

※ 국가등록문화재 현상변경 허가 검토의견에 따라 장소는 변경될 수 있음.

2. 과업 세부내용

□ 특설무대

- 제    원 : 가로 13.0M, 세로 10.0M 이상, 높이 0.80M 내외

- 재    질 : 무대판 – 아크릴, 비계구조물 – 철제, 계단 - 목재

- 특이사항 : 공연자 미끄럼 방지를 위한 바닥처리 마감, 좌우 계단 설치 등

구분	내역(규격 및 사양)	비고
특설무대	○ 무대 설치는 2022년 8월 4일 오전까지 완료해야 하며, 행사 전일부터 예행연습이 가능하도록 조치한다. ○ 강풍, 우천 등에 견딜 수 있도록 좌우, 전 후면을 견고하게 고정시켜야 하고, 무대부분, 바닥부분, 계단, 2단 무대 등 마감처리를 한다. ○ 재질은 아크릴, 플라스틱 등 문화재 훼손 및 관람객 훼손을 최소화할 수 있는 재질을 선택하여야 하며, 안전사고가 발생하지 않도록 무대 고정 장치를 이용하여 파손되지 않도록 견고하게 제작하여야 한다. ○ 특설무대는 문화재로부터 5M 이상 이격ㆍ설치하며, 모서리는 고무판 등 별도의 마감처리를 통해 혹시모를 사고에 대비하여야 한다. ○ 무대 양 옆 출연자가 오를 내릴 수 있는 계단을 설치하여야 하며, 안전사고가 발생하지 않도록 견고하게 제작하여야 한다. ○ 무대 고정 장치로 어린이나 참여 시민, 출연자들이 다치지 않도록 안전에 유의하여야 하며, 파손되지 않도록 견고하게 제작하여야 한다. ○ 모든 장비는 산출내역서에 기재된 장비와 동급 또는 그 이상으로 구성하여 진행하여야 한다.

□ 특수효과 : 개막공연 진행을 위한 특수효과 설치

- 구동방법 : 레이저 장비와 팬을 이용한 분무

- 사용용액 : 물(정수된 물, 100%)

- 특이사항 : 문화재 보호구역 내 행사진행에 따른 화기사용 금지

구분	내역(규격 및 사양)	비고
특수 효과	○ 주 무대 공연 등에 필요한 스모그 등 효과적인 연출이 가능한 특수효과를 내용을 제시하여야 한다. ○ 주변 시설물에 대한 안전대책을 세워야 한다. ○ 강풍, 우천 등 기상여건 등에서도 안전하게 사용이 가능해야하며, 주최 측의 요청에 따른 특수효과는 협의하에 제공해야 한다. ○ 특수효과 설치는 2022년 8월 4일 오전까지 완료해야 하며, 행사 전일부터 예행연습 및 행사준비가 진행될 수 있게 협조한다. ○ 모든 장비는 산출내역서에 기재된 장비와 동급 또는 그 이상으로 구성하여 진행하여야 한다.

□ 구조물(트러스)

- 제    원 : 가로 15.0M, 높이 10.0M 이상

- 재    질 : 철제, 알루미늄 혼합

구분	내역(규격 및 사양)	비고
구조물	○ 구조물은 문화재와 충분한 거리를 이격하여 설치하며, 지지대는 안전사고가 발생하지 않도록 고정장치를 이용하여 파손되지 않도록 견고하게 제작하여야 한다. ○ 구조물(트러스)에는 조명, 음향장비 설치 시 규격상 허용 하중의 80% 이내에서 설치하며, 상시 안전관리자를 배치하여 안전사고에 대비한다,

□ 조명 : 야간공연 및 연출효과의 극대화를 위한 조명 설치

- 구동방법 : 야간공연 및 연출효과를 위한 조명

- 설치방안

⁃ 조도확보 : 트러스에 연결, 공연 관람을 위한 광원

⁃ 연출효과 : 무대 위 양 옆으로 설치, 연출을 위한 레이저 조명 운영

⁃ 설치내역 : Beam, Follow Pin spot, Led moving, Par light 등

- 특이사항 : 기존 경관조명과의 조화를 이루면서 허용전력범위 내 설치

구분	내역(규격 및 사양)	비고
조명	○ 조명은 Beam light, Follow pin spot(2ea 이상), Led moving light, Par light 등을 적절히 설치하고, 발주자의 연출요청에 따른 디자인 운영계획을 제출한다. ○ 조명 콘솔의 위치는 발주자와 협의하여 설치해야 하며, 10일 간 진행함에 있어 인력을 충분히 확보한다. ○ 조명기기와 콘솔 등 연결 전선 및 장치들은 공연자 또는 관광객이 걸려 넘어지지 않도록 충분히 마감 처리한다. ○ 조명 설치는 2022년 8월 4일 오전까지 완료해야 하며, 행사 전일 예행연습, 행사준비가 원활히 진행될 수 있게 협조한다. ○ 모든 장비는 산출내역서에 기재된 장비와 동급 또는 그 이상으로 구성하여 진행하여야 한다.

Moving Light : 3W, 54구	Moving Light : 3W, 54구

콘솔 시스템	스포트라이트 : 2,000W

□ 음향장비

구분	내역(규격 및 사양)	비고
음향	○ 음향의 출력은 60kw 이상으로 하며 주무대 좌우로 주 스피커를 설치하여야 하고, 주 무대 위 모니터 스피커를 4대 이상 설치하여 공연자들이 반주를 들을 수 있는 구조로 한다. ○ 마이크의 설치는 발주자와 공연팀과 협의하여 설치한다. (인이어, 붐, 이펙트 등) ○ 음향 콘솔의 위치는 발주자와 협의하여 설치하여야 하며, 10일간 진행함에 있어 인력을 충분히 확보한다. ○ 스피커와 콘솔 등 연결 전선 및 시설물 등이 공연자 또는 관람객들이 걸려 넘어지지 않도록 충분히 안전한 처리를 한다. ○ 무대 상․하수와 콘솔부스의 교신수단은 유선 인터컴으로 정한다. ○ 무정전 전원장치(UPS) 설치 여부에 대한 제안을 한다. ○ 음향설치는 2022년 8월 4일 오전까지 완료해야 하며, 행사 전일 예행연습, 행사준비가 원활히 진행될 수 있게 협조한다. ○ 연출 감독 및 시스템 오퍼레이터 등 운영인력 경력사항을 증명한다. ○ 모든 장비는 산출내역서에 기재된 장비와 동급 또는 그 이상으로 구성하여 진행하여야 한다.

18in 통합 라우드 스피커 시스템	릴레이 스피커
우퍼 스피커	우퍼 스피커
앰프 모니터	앰프

□ 중계장비

- 설치장소 : 주 무대 뒤편으로 설치, 관내 전광판 중계

- 설치방안 : 받침대 위 LED 타일을 이용한 전광판 설치

- 주요내용 : 무대에서 이루어지는 공연 중계, 안내ㆍ홍보를 위한 전광판을 설치

구분	내역(규격 및 사양)	비고
중계	○ 전광판은 200인치 이상으로 설치하며, 객석 전체에서도 전광판을 통해 공연 관람이 가능하게 설치하여야 한다. ○ 중계시스템은 행사기간 상시 유지하며, 사전에 통신사와 협의하여 관내 전광판에 동시 송출이 가능하게 조치한다. ○ 통영한산대첩축제 행사기간동안 재단 유튜브, SNS, 블로그 등에 영상 송출이 항시 이루어 질 수 있도록 조치한다. ○ 영상 감독 및 시스템 오퍼레이터 등 운영인력 경력사항을 증명한다. ○ 모든 장비는 산출내역서에 기재된 장비와 동급 또는 그 이상으로 구성하여 진행하여야 한다.

Ⅲ		과업수행지침

1. 일반지침

□ 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 수행하며 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

□ 과업수행자는 준공일로부터 최소 10일 전에 무대 설치에 따른 조감도, 설치 장비내역 등 재단에서 요구하는 세부내역서를 제출하여 문화재 현상변경 허가를 득하는데 이상이 없도록 한다.

□ 과업수행자는 계약체결일로부터 7일 이내 착수하고, 세부업무별 인력명단, 보안각서, 추진일정, 추진계획 등 과업수행에 필요한 제반서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

□ 모든 보고 과정에서 제기된 보완사항은 발주처와 협의하여 반영하여야 한다.

□ 과업수행자는 본 업무수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문인력을 충분히 확보하여야 하며, 전문인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

□ 선정된 업체가 계약 체결을 통보받은 날로부터 10일 이내에 계약 체결을 하지 않으면 심사위원회에서 선정된 차 순위 업체와 협약을 체결할 수 있으며 이 경우 이의를 제기할 수 없다.

2. 계약변경조건

□ 다음 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

- 발주처의 방침에 의하여 과업수행이 연장되거나 중단될 경우

- 발주처의 계획변경으로 과업내용이 변경 또는 증감될 경우

- 천재지변 및 기타 불가항력으로 인하여 과업수행에 차질이 있을 경우

□ 다음과 같은 사유가 발생 시에는 과업내용을 변경할 수 있다.

- 발주처 요구로 과업내용이 추가 또는 감소되었을 때

- 발주처의 방침 변경으로 과업이 중단 또는 과업내용이 변경되었을 경우

□ 위 각호의 사유로 과업변경 요인이 발생될시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나, 기타 계약  금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 당초 금액에서  감액하거나 환수 조치한다.

3. 계약해지조건

□ 발주처는 다음과 같은 조건이 발생하면 일방적으로 해지할 수 있다.

- 본 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업지침을 위반하였을 때

- 발주처의 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

- 고의 또는 무성의로 인해 과업 성과를 기대하기 어렵다고 발주기관이 판단할 때

- 기타 본 과업을 수행할 수 없는 상황이 발생하거나 계약조건에 위배될 때

- 과업수행자의 명백한 귀책사유 또는 조건 미이행 등으로 과업에 지장을 조래하거나 비용을 발생시키는 경우 발주기관은 이에 따는 손실금 또는 비용을 과업수행자에게 청구할 수 있음

4. 용역 하자책임

□ 과업수행기관은 조사상의 하자 등으로 인하여 성과품을 업무에 반영하여 상당한 피해를 초래하였을 경우 계약기간 만료에도 불구하고 이에 대한 모든 책임을 진다.

5. 법규의 준수

□ 과업수행자는 과업내용이 모든 제반 법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.

6. 발주처의 자료제공

□ 발주처는 과업수행과 관련하여 자료의 수집 및 지원이 필요한 경우 관련자료 등을 과업수행자에게 제공할 수 있으며, 과업수행자는 그 내용의 정확성 여부를 확인한 후 사용해야 한다.

□ 과업수행자는 과업에 인용된 자료에 대해 반드시 출처를 명시해야 하며, 부당한 자료의 사용에 대해 책임을 져야 한다.

7. 용역수행 이행조건

□ 총괄책임자는 각 분야별 추진사항을 수시로 확인하고. 적시에 사업이

추진될 수 있도록 하여야 한다.

□ 발주처는 용역기간 중 용역 추진실적 및 진행사항 등을 수시로 확인 또는

자료의 제출을 요구할 수 있으며, 필요 시 책임자로 하여금 보고받을 수

있다.

□ 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요

사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

□ 과업설명서의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주처와 업무 수행자간 해석상 차이가 발생하는 경우, 발주처와 과업수행자가 협의하여  결정한다.